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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
USC.ZK.2.2026
[bookmark: _Hlk81904939]Dotyczy: „ZAKUP  MOBILNEJ CYSTERNY DO WODY PITNEJ W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI  I  OBRONY  CYWILNEJ  NA  LATA  2025-2026”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:

[bookmark: _Hlk207269378][bookmark: _Hlk231993000]Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (w uzgodnionym terminie) mobilnej cysterny do wody pitnej. 
Podstawowe dane techniczne:
1. [bookmark: _GoBack]Zbiornik o pojemności min. 2000 litrów; 
1. Fabrycznie nowy;

Zbiornik:
1. Zbiornik jednokomorowy ze stali kwasoodpornej;
1. Konstrukcja nośna w całości ze stali nierdzewnej;
1. Min. jeden górny właz z pokrywą i odpowietrznikiem;
1. Kolektor do dystrybucji  wody z min. 3 zaworami kulowymi oraz zawór ze złączem strażackim 2 cal. i zaślepką. Zamknięty w skrzyni ze stali nierdzewnej umieszczonej z tyłu cysterny;
1. Izolacja pianką poliuretanową min. 60 mm;
1. Piktogram z oznaczeniem „Woda do picia” lub „Woda pitna”.
1. Cysterna zamontowana na przyczepce platformowej, 2-osiowej z zaczepem kulowym do samochodu o DMC 3500 kg.

Dokumentacja i gwarancja:
1.	Instrukcję obsługi w języku polskim;
2.	Kartę gwarancyjną;
3.	Atest PZH;
4.	Deklaracje zgodności CE;
5.	Dokumenty niezbędne do przerejestrowania przyczepki tj. dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, dokumenty ze stacji diagnostycznej, homologacja (pierwsza rejestracja po stronie Wykonawcy).

image1.png
Ochronaludnosci
iobronacywilna




