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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
USC.ZK.3.2026
[bookmark: _Hlk81904939]Dotyczy: „ZAKUP  MOBILNEJ CYSTERNY DO WODY PITNEJ W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI  I  OBRONY  CYWILNEJ  NA  LATA  2025-2026”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:

[bookmark: _Hlk207269378][bookmark: _Hlk231993000]Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (w uzgodnionym terminie) mobilnej cysterny do wody pitnej.

Podstawowe dane techniczne:
1. Zbiornik o pojemności min. 2000 litrów; 
1. Fabrycznie nowy;
Zbiornik:
1. Zbiornik jednokomorowy ze stali kwasoodpornej;
1. Konstrukcja nośna w całości ze stali nierdzewnej; 
1. Min. jeden górny właz z pokrywą i odpowietrznikiem;
1. Kolektor do dystrybucji wody z min. 3 zaworami kulowymi oraz zawór ze złączem strażackim, zamknięty w skrzyni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej z tyłu cysterny;
1. Izolacja cysterny o grubości min. 50 mm;
1. Piktogram z oznaczeniem „Woda do picia” lub „Woda pitna”;
1. Cysterna zamontowana na przyczepce platformowej, 2 -osiowej z zaczepem kulowym
[bookmark: _GoBack]do samochodu o DMC do 3500 kg.

Dokumentacja i gwarancja: 
1. Instrukcję obsługi w języku polskim;
1. Kartę gwarancyjną;
1. Atest PZH;
1. Deklarację zgodności CE; 
1. Dokumenty niezbędne do przerejestrowania przyczepki. 
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